Приложение №3

Инвентаризационная ведомость определения технических показателей 1, 2, 4 групп заглубленных помещений, находящихся

на территории (наименование ОМСУ, субъекта) по состоянию на 2015 г.

Форма № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование организации** | **Форма собст­венности** | **Наименование субъекта РФ** | **Район** | **Город (населенный пункт)** | **Улица** | **Дом** | **Корпус (строение)** | **Адрес здания****близлежащей****администрации** | **Количество за­глубленных эта­жей** | **Размеры в плане****заглубленной****части** | **Отметка уровни пола заглублен­ного помещения относительно отметки земли** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| МУП«Автодор» | М | Московскаяобласть | Ленинский район | Г. Видное | Ул. Лемешко | 7 | корпус 4 | Г. Видное, ул. Школьная,Дом 47 | 1 | Длина x шири­на100 м x 100 м | - 3 м |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Высота заглуб­ленного поме­щения** | **Общая пло­щадь заглуб­ленного по­мещения** | **Площадь заглуб­ленного помещения с высотой более 1.7 м** | **Строительный объем заглубленного поме­щения** | **Материал наруж­ных стен заглуб­ленного помешення** | **Тип перекрытия за­глубленного помеше­ння** | **Материал перекрытия заглубленного поме­щения** | **Количество дверных****проемов в наружных****стенах заглубленного****помещения** | **Размеры дверных про****емов в наружных сте­нах заглубленного помещения** |
| **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** |
| 2,7 м | 10000 | 9000 | 27000 | кирпич; бутовый камень; железобетон | железобетонные плиты, любое перекрытие по балкам; монолитное - железо­бетон; арочное - кирпич, камень | железобетон; кирпич, камень; дерево | 2 | 2,1 х 1,5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество оконных про­емов в наруж­ных стенах за­глубленного помещения** | **Размеры окон­ных проемов в наружных сте­нах заглублен­ного помещения** | **Наличие ото­пления заглуб­ленного поме­щения** | **Наличие транзитных сетей в за­глубленном помещении** | **11аличие водоразбор­ных кранов холодного водоснабжения** | **Наличие водоразбор­ных кранов горячего водоснабжения** | **Наличие канализации в заглубленном помеще­нии** | **Наличие унитазов в заглубленном помеще­нии** | **Наличие силового злек-троснабжения в заглуб­ленном помещении** |
| **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** |
| 4 | 0,2x0,2 | + | + | + | + | + | - | + |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наличие освещения в за­глубленном помещении** | **Наличие принудительной вентиляции** | **Наличие запорной арматуры транзитных коммуникаций внутри заглубленного поме­щения** | **Наличие запорной арматуры транзитных коммуникаций снаружи (коммуникаци­онный колодец) заглубленного помеще­ния** | **Определение возможного количества укрываемых из расчета 0.6 м' на чело­века** | **Номер типовой серии здания с заглублен­ным помещением** |
| **31** | **32** | **33** | **34** | **35** | **36** |
| + | - | + | + | площадь помещения высотой более 1,7 м делённая на 0,6 м2), на­пример: 150 | блочный пятиэтажный дом серии 1-510; или многосекцион­ный панельный дом с рядовыми и торцевыми секциями, 9 этажей - И-49; или панельный дом, 9 этажей по серии 119 |

Инвентаризационная ведомость определения технических показателей 3 группы заглубленных помещений, находящихся

на территории (наименование ОМСУ, субъекта) по состоянию на 2015 г.

Форма № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование организации** | **Форма собст­венности** | **Наименование субъекта РФ** | **Район** | **Город** | **Улица** | **Адрес мани\*****близлежащей****администрации** | **Количество заглубленных этажей (уров­ней)** | **Высота заглуб­ленного поме­щения** | **Длинна заглуб­ленного поме­щения** | **Ширина за­глубленного помещения** | **Отметка уровня пола заглуб­ленного поме­щения относи­тельно отметки земли** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| МУП«Автодор» | М | Московская область | Ленинский район | Видное | улица Лемешко | Г. Видное, ул. Школьная,Дом 47 | 1 | 3 | 100 | 5 | -2,9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Общая плошаль****заглубленного****помещения** | **Площадь заглубленного помещения с высотой бо­лее 1,7 м** | **Строительный объем заглубленного поме­щения** | **Материал наружных****стен заглубленного****помещения** | **Тип перекрытия****заглубленного****помещения** | **Материал перекрытия заглубленного поме­щения** | **Высота земляной обсып­ки** | **Определение возможно­го количества укрывае­мых из расчета 0.6 м2 на человека** |
| **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** |
| 500 | 450 | 1500 | кирпич; бутовый камень; железобетон | сборное - железобетонные плиты, любое перекрытие по балкам; монолитное - железо­бетон; арочное - кирпич, камень. | железобетон; кирпич, камень; дерево | 1 | площадь помещения высотой более 1,7 м делённая на 0,6 м2, например:750 |

Инвентаризационная ведомость определения технических показателей 5 группы заглубленных помещений,

находящихся на территории (наименование ОМСУ, субъекта) по состоянию на 2015 г.

Форма № 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование субъекта РФ | Район | Адрес зданияблизлежащейадминистрации | Количество за­глубленных уровней | Высота за­глубленного помещения | Отметка уров­ня пола за­глубленного помещения относительно отметки земли | Общая пло­щадь заглуб­ленного поме­щения | Площадь за­глубленного помещения с высотой более 1.7 м | Строительный объем заглуб­ленного поме­щения | Толщина мас­сива породы над заглублен­ным помеще­нием | Определениевозможногоколичестваукрываемых израсчета 0,6 м'на человека |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Московскаяобласть | Ленинский район | Г. Видное, ул. Школьная,Дом 47 | 1 | 3 | - 2,7 | 500 | 420 | 1200 | 2,5 | площадь помещения высотой более 1,7 м делённая на 0,6 м2, например:750 |